|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Duty Cycle(%)** | **Motor Speed(RPM)** | **Armature Voltage(V)** |
| 0 | 0 | 0 |
| 10 | 650 | 30 |
| 30 | 994 | 67 |
| 40 | 1040 | 95 |
| 50 | 1090 | 118 |
| 60 | 1150 | 137 |
| 70 | 1210 | 156 |
| 80 | 1275 | 180 |
| 90 | 1352 | 204 |
| 100 | 1420 | 220 |